Dette er kun eit eksempel for ei tenkt verksemd med utandørs lagringscontainer og utandørs salgsstad. Vurderinga er ikkje direkte overførbar til di verksemd. Det er avgjerande for sikkerheita at di verksemd gjer sin eigen individuelle vurdering.

**Handlingsplan etter risikovurdering – sal og oppbevaring av fyrverkeri**
Vi har gjennomført ein risikovurdering for sal og oppbevaring av fyrverkeri for sesongen 20XX. Denne planen beskriv dei tiltaka vi gjennomfører for å halde risikoen for brann, eksplosjon og skade så låg som mogleg. Det er viktig at alle tiltak får ein frist for gjennomføring, samt at ein ansvarleg blir tildelt for gjennomføringa.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hending | Tiltak | Ansvarleg | Frist | Kvittering |
| Manglande eller mangelfull opplæring og øving av dei tilsette | Ansvarleg for salet gjennomfører opplæring av øvrige tilsette. | Butikksjef | Dagen før 1. salgsdag  |  |
| Utdaterte rutinar og instruksar | Ansvarleg søkjer og særskilt utpeikt person går igjennom alle instruksar. | Butikksjef | 1. desember |  |
| Brann i elektriske apparatar | Gå over alle skjøteledningar og lyslenker dagleg. | Den som opnar salget | Kvar dag i heile salgsperioden |  |
| Brann grunna open eld | Sørgje for tilstrekkeleg antal oppslag om forbod. | Butikksjef, Selger | Før 1. salgsdag, kvar dag |  |
| Fyrverkeri vert stjåle | Alltid låse container. Sjekk dette gjennom dagen. | Selger | Kvar dag |  |
| Brann spreier seg frå bilar i nærleiken | Sørgje for gode og solide avsperringar. Jamleg kontrollar av sperringar. | Butikksjef, Selger | Før 1. salgsdag, kvar dag |  |
| Påsett brann | Rydde rundt container kvar dag. | Selger | Kvar dag |  |
| Bilar kolliderer i containeren | Sørgje for at container vert plassert korrekt.  | Butikksjef | Dagen container vert levert |  |
| Container eller salgsstad vert plassert feil | Ansvarleg søker og særskilt utpeikt person er begge til stades når container vert levert, slik at denne vert plassert riktig. Det er teikninga som følgde søknaden som skal gjelde | Butikksjef | Dagen container vert levert |  |
| Manglande tilgang på slokkeutstyr | Skaffe til veie minimum tre brannsløkkjare med pulver. Utplassere brannsløkkjare ved salgsstel og container. | Butikksjef, Selger | Dagen container vert levert |  |
| Slokkeutstyr fungerer ikkje | Alle brannsløkkjare skal ha kvalifisert kontroll før dei vert utplasserte. Trykket på apparata skal sjekkast dagleg. | Butikksjef, Selger | 1. desember |  |
| Feil handtering av kunderetur | Sørgje for at alle tilsette er kjende med rutine for kunderetur. | Butikksjef | 26. desember |  |